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	                                                                                                                         PRILOG 1.
Tehničke specifikacije
[bookmark: _Hlk231887578]Brodski električni distribucijski sustav – za potrebe projekta 066 NPOO - EnEMar IP-UNIST-39
Predmet nabave je Brodski električni distribucijski sustav koji je kompatibilan s dva motora ePropulsion Navy 3.0 EVO (s Evo Dual Remote Control i pripadajućom konzolom s ožičenjem)
[bookmark: _GoBack]koji se nalaze u vlasništvu Naručitelja. 
Tehničke karakteristike motora nalaze se na poveznici: https://www.epropulsion.com/parts-database/NE-3000-L1--navy-3.0-evo-longshaft s dokumentacijom:
https://www.epropulsion.com/epsync/products/User_Manual_EN_DE_NAVY_3.0_Evo_Shortshaft_V1.0.pdf
Tehničke karakteristike Evo Dual Remote Controla nalaze se na poveznici: https://www.epropulsion.com/parts-database/NE-DR00-00--evo-dual-remote-control s dokumentacijom:
 https://www.epropulsion.com/epsync/products/User-Manual_Evo-Dual-Remote-Control.pdf 

Brodski električni distribucijski sustav treba imati sljedeće tehničke specifikacije/svojstva:
	Redni broj
	Traženo svojstvo/stavka
	Minimalni tehnički zahtjev
	Ponuđeno (upisati ponuđenu vrijednost ili DA/NE)

	I. Komunikacijsko-upravljački sustav za kontrolu i nadzor nad energetskim elementima

	1.
	Nadzor (očitanje vrijednosti) u stvarnom vremenu i prikupljanje podataka na memoriji (USB):

	
	a. Prikaz i bilježenje stanja napunjenosti baterije (%)
	DA
	

	
	b. Prikaz i bilježenje potrošnje energije propulzijskih elektromotora, za svaki motor zasebno
	DA
	

	
	c. Prikaz i bilježenje trenutno isporučene snage propulzijskim elektromotorima, za svaki motor zasebno 
	DA
	

	
	d. Prikaz i bilježenje ukupne potrošnje energije svih trošila
	DA
	

	
	e. Prikaz i bilježenje prinosa energije iz foto-naponskih panela
	DA
	

	
	f. Prikaz i bilježenje prinosa energije iz niskonaponske distribucijske mreže ("priključka s kopna")
	DA
	

	
	g. Prikaz i bilježenje pozicije i brzine broda
	DA
	

	
	h. Prikaz i bilježenje vremena prikupljanja zapisa (datum i vrijeme – sat, minuta, sekunda)
	DA
	

	
	i.  interval zapisivanja podataka navedenih u ovoj točki (I. redni br.1.)
	u okviru 1 sekunde
	

	2.
	Prikaz stanja napona, jakosti struje i temperature baterija, lokalno i daljinski
	DA
	

	3.
	Elektronički nadzor i upravljanje (lokalno i daljinski) nad radom punjenja baterija: 

	
	a) podešavanje jakosti struje punjenja i pražnjenja
	DA
	

	
	b) podešavanje jakosti struje punjenja i pražnjenja s obzirom na napunjenost baterija
	DA
	

	4.
	Mogućnost nadogradnje sustava za punjenje i upravljanjem punjenja baterija dodatnim izvorima energije: vjetro-elektrana ili gorivni članak
	DA
	

	5.
	Lokalni nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava (baterija, fotonaponski paneli, „priključak s kopna“, vjetro-elektrana/gorivni članci  s uključenim elementima stavka I. točka 1.a. do 1.g. i točka 3.) 
	DA
	

	6.
	Daljinski nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava (baterija, fotonaponski paneli, „priključak s kopna“, vjetro-elektrana/gorivni članci s uključenim elementima stavka I. točka 1.a. do 1.g. i točka 3.) (internetom, SIM karticu osigurava naručitelj)
	DA
	

	7.
	Nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava korištenjem bluetooth-a (baterija, fotonaposki paneli, „priključak s kopna“, vjetro-elektrana/gorivni članci s uključenim elementima stavka I. točka 1.a. do 1.g. i točka 3.)
	DA
	

	8.
	On-line (internetom) nadzor s  alarmiranjem sljedećih parametara:

	
	a) temperatura baterije (nadzor i alarmiranje postavljene  temperature)
	DA
	

	
	b) temperatura prostora smještaja baterija (nadzor i alarmiranje postavljene temperature)
	DA
	

	
	c) nivo kapljevine u brodu (alarm visoke razine kapljevine, bez nadzor nivoa kapljevine)
	DA
	

	9.
	Sustav kompatibilan s NMEA 2000 protokolom, ulazni i izlazni signali
	DA
	

	10.
	Stupanj zaštite ili izvedba sustava zaštite prilagođeno za radu pri morskim uvjetima za elemente koji se nalaze u zatvorenom prostoru (potpalublje) (sve osim ekrana za lokalni nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava)
	IP65 ili veći
	

	11.
	Stupanj zaštite ili izvedba sustava zaštite prilagođeno za radu u morskim uvjetima za elemente koji se nalaze na otvorenom prostoru (paluba/kokpit) - (ekrana za lokalni nadzor, upravljanje i konfiguriranje sustava)
	IP65 ili veći
	

	12.
	Napajanje sustava
	od 10 do 60 V DC
	

	13.
	Temperaturno područje rada sustava
	od -10 do + 50 °C
	

	14.
	Jamstvo na ugrađene komponente
	minimalno 4 godine
	

	II. Baterija/e

	1.
	Za pogon dva elektro-propulzijska motora koja se nalaze u vlasništvu Naručitelja  – navedene poveznice
	DA
	

	2.
	Broj ciklusa punjenja baterije (do pada na 80 % nominalnog kapaciteta) pri dubini pražnjenja od   80 %
	minimalno 2100 punjenja

	

	3.
	Nominalna energija (ukupno)
	minimalno 10 kWh

	

	4.
	Nominalni kapacitet (ukupno)
	minimalno 200 Ah

	

	5.
	Temperaturno područje punjenja
	10 °C ≤  t ≤ 45 °C
	

	6.
	Temperaturno područje rada (pražnjenja)
	 10 °C ≤  t ≤ 45 °C
	

	7.
	Temperatura skladištenja baterije
	-15 °C ≤  t ≤ 60 °C
	

	8.
	Mogućnost paralelnog spajanja baterija
	DA
	

	9.
	Mogućnost serijskog spajanja baterija
	DA
	

	10.
	Ukupna masa baterija 
	minimalno 100 kg

	

	11.
	Stupanj zaštite
	IP 65 ili veći
	

	12.
	Jamstvo
	minimalno 2 godine
	

	III. Fotonaponski paneli (3 komada)

	1.
	Nazivne izlazne snage po jednom panelu
	minimalno 450 W

	

	2.
	Tehnologija izrade
	N-type
	

	3.
	Ukupne mase (za 3 komada)
	≤ 75 kg
	

	4.
	Sustav zaštite
	IP 68
	

	5.
	Duljina jednog panela
	od 1722 mm do 1762 mm
	

	6.
	Širina jednog panela
	od 1100 do 1134 mm
	

	7.
	Vrsta regulatora solarnog punjenja
	MPPT
	

	8. 
	Jamstvo
	minimalno 20 godina
	

	IV. Ostala oprema

	1.
	Kaljužna pumpa koja može biti automatski upravljana ili upravljana Komunikacijsko-upravljačkim sustavom za kontrolu i nadzor nad energetskim elementima
	DA
	

	2.
	Navigacijsko svijetlo, bijelo, vidljivost 360 °
	DA
	

	V. Jamstvo, obuka

	1.
	Jamstveni rok 
	Ponuditelj je obvezan dati jamstvo za otklanjanje nedostataka za isporučeni sustav u jamstvenom roku  od 24 mjeseca od dana  potpisivanja Zapisnika o urednoj primopredaji. 
	

	2.
	Obuka za rad sa sustavom 
	Nakon ugradnje opreme odabrani ponuditelj će izvršiti obuku za rad sa sustavom u trajanju od  minimalno 1 (jednog) dana.
	






___________________, ________ 2026.
               (mjesto)                   (datum)

ZA PONUDITELJA:



_____________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene ovlaštene osobe)
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