															PRILOG 1.
	Naručitelj: Pomorski fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split
	
	
	
	

	Predmet nabave: STCW oprema za kabinet brodostrojarstva (uređaji za mjerenje tlaka, rad centrifugalnih pumpi i održavanje klipnog kompresora)

	Evidencijski broj nabave: E-JN 57/26
	
	
	
	
	


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
	R. br.
	Opis
	Tražene karakteristike
	Nuđene karakteristike
	Komplet

	1.
	KOMPLET ZA MONTAŽU CENTRIFUGALNE PUMPE
	Ponuđena oprema mora sadržavati:
1. Komplet za montažu jednostupanjske centrifugalne pumpe sa spiralnim kućištem. 
1. Sustav namijenjen praktičnoj nastavi montaže, održavanja i popravaka. 
1. Potpuno rastavljenu pumpu sa setom sitnih dijelova, alatom i montažnim priborom, isporučenu u čvrstom transportno-skladišnom sustavu. 
1. Pumpu izvedenu prema normi HRN EN 733 ili jednakovrijedno
1. Zatvoreno radno kolo s lopaticama za čiste tekućine. 
1. Brtvljenje vratila pomoću mehaničke brtve. 
1. Sustav proširene stvarnosti (AR) za: 
6. vizualizaciju strojnih elemenata, 
6. [bookmark: _Hlk232149787]prikaz redoslijeda spajanja i montaže, 
6. prikaz funkcionalnosti i rada sklopa. 
1. Multimedijske nastavne materijale: 
7. PDF dokumentaciju, 
7. CAD datoteke, 
7. STEP datoteke, 
7. video materijale. 
Online pristup AI (proširena stvarnost) nastavnim materijalima sa svim uputama za rastavljanje i sastavljanje.
Tehničke karakteristike
· Tip: jednostupanjska centrifugalna pumpa 
· Maksimalna potrošnja snage: do 3,0 kW 
· Maksimalna dobavna visina: 25 m 
· Broj okretaja: od 2000 do 3000 o/min 
· Usisni priključak: DN50 
· Tlačni priključak: DN32 
· Promjer radnog kola: od 120 do 160 mm 
· Materijal kućišta i radnog kola: sivi lijev 
Dimenzije i masa
· Dimenzije skladišnog sustava (D×Š×V):  600 × 400 × 945 mm  +/- 100 mm
· Masa: od 30 do 35 kg 
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	2.
	KOMPLET ZA MONTAŽU KLIPNOG KOMPRESORA
	Ponuđena oprema mora sadržavati:
1. Komplet za montažu jednostupanjskog, zrakom hlađenog klipnog kompresora s ventilatorskim zamašnjakom i usisnim filtrom. 
1. Sustav namijenjen nastavi, izvođenju vježbi sa stvarnim komponentama i digitalnom podrškom. 
1. Potpuno rastavljen kompresor sa setom sitnih dijelova i sav potreban alat i pribor za montažu i demontažu, isporučen u stabilnom skladišnom sustavu. 
1. Klipni kompresor koji se sastoji od: 
3. Kućišta, radilice s cilindrom, 
3. klipa i klipnjače, 
3. glave cilindra, 
3. ventilske ploče. 
1. Sustav proširene stvarnosti (AR) za: 
4. vizualizaciju strojnih elemenata, 
4. prikaz redoslijeda spajanja i montaže, 
4. prikaz funkcija uređaja. 
1. Online pristup sustavu s multimedijskim sadržajima: 
5. PDF dokumentacijom, 
5. CAD datotekama, 
5. STEP datotekama, 
5. video sadržajima. 
1. Online pristup AI (proširena stvarnost) nastavnim materijalima sa svim uputama za rastavljanje i sastavljanje.
Tehničke karakteristike
· Tip: jednostupanjski, zrakom hlađeni klipni kompresor 
· Promjer cilindra: od 40 do 60 mm 
· Hod klipa: od 30 do 35 mm 
· Broj okretaja: od 1500 do 2000 o/min 
· Maksimalni tlak: 10 bar 
· Usisni kapacitet veći od 100 L/min 
· Pogonska snaga do 1 kW 
Dimenzije i masa
· Dimenzije sastavljenog uređaja (D×Š×V): 223 × 256 × 314 mm +/- 50 mm
· Dimenzije skladišnog sustava (D×Š×V): 600 × 400 × 760 mm +/- 100 mm
· Masa: od 20 do 35 kg 
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	3.
	SUSTAV ZA SERIJSKU I PARALELNU KONFIGURACIJU PUMPI
	Ponuđena oprema mora sadržavati:
1. Sustav za ispitivanje serijske i paralelne konfiguracije pumpi. 
1. Dvije identične centrifugalne pumpe. 
1. Prozirni spremnik koji služi kao usisni spremnik. 
1. Preljev u spremniku za održavanje konstantne usisne visine. 
1. Kuglaste ventile za prebacivanje između serijskog i paralelnog rada. 
1. Manometre na usisu i tlačnoj strani svake pumpe. 
1. Mjerenje protoka putem osnovnog modula za eksperimente iz mehanike fluida. 
1. Mogućnost napajanja vodom putem osnovnog modula ili laboratorijskog priključka. 
1. Vizualizaciju strujanja putem unaprijed pripremljenih CFD simulacija sa programskom podrškom. 
1. Online pristup digitalnim nastavnim materijalima: 
9. e-learning sadržajima, 
9. CFD simulacijama, 
9. radnim listovima, 
9. video materijalima. 
Tehničke karakteristike
Centrifugalne pumpe (2 kom)
· Maksimalne snage: od 300 do 400 W 
· Maksimalni protok: od 15 do 30 I/min 
· Maksimalna dobavna visina: 12 m 
Spremnik
· Volumen: od 10 do 20 I 
Instalacija
· Cijevi i spojevi: PVC 
Mjerni rasponi
· Tlak usisa: 2 × (-1 do 1,5 bar) 
· Tlak tlačne strane: 3 × (0 do 2,5 bar) 
Napajanje
· 230 V, 50 Hz, 1 faza
ili 
· 230 V, 60 Hz, 1 faza
ili 
· 120 V, 60 Hz, 1 faza 
[bookmark: _GoBack]Dimenzije i masa
· Dimenzije (D×Š×V): 1110 × 650 × 500 mm +/- 150 mm
· Masa: od 50 do 70 kg
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	4.
	SUSTAV ZA OSNOVE MJERENJA TLAKA
		Ponuđena oprema mora sadržavati:
1. Sustav za temeljne eksperimente mjerenja tlaka koristeći tri različita mjerna instrumenta: 
0. U-cijevni manometar, 
0. kosi cijevni manometar.
0. po jedan Bourdonov manometar za nadtlak i podtlak. 
1. Plastičnu štrcaljku za generiranje ispitnih tlakova u području milibara. 
1. Kalibracijski uređaj s Bourdonovim manometrom za umjeravanje mehaničkih manometara. 
Tehničke karakteristike
Kosi cijevni manometar
· Kut nagiba: 30° 
Mjerni rasponi
· Bourdonov manometar: 0 do ±60 mbar 
· U-cijevni manometar: 0 do 500 mm stupca vode
· Kosi cijevni manometar: 0 do 500 mm stupca vode 
Dimenzije i masa
· Dimenzije osnovnog sustava (D×Š×V): 750 × 610 × 810 mm +/- 70 mm
· Dimenzije kalibracijskog uređaja (D×Š×V): 410 × 410 × 410 mm  +/-100 mm
· Ukupna masa: od 25 do 35 kg
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	5. 
	OBUKA
	Nakon isporuke i stavljanja u rad opreme, odabrani ponuditelj treba obaviti edukaciju za rad na opremi.
Edukacija će se održati na lokaciji Naručitelja u trajanju od minimalno 1 (jednog) dana
	Upisati ponuđeni broj dana trajanja edukacije:



Oprema mora biti nova, nekorištena i isporučena sa svom pripadajućom dokumentacijom, nastavnim sadržajima i priborom potrebnim za rad.
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	(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

	
	
	
	
	



